MEMORY 
{
	flash	: ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 20K
	ramheader : ORIGIN = 0x40000000, LENGTH = 0x60
	ram	: ORIGIN = 0x40000060, LENGTH = 32K - 0x60
	usbram   : ORIGIN = 0x7FD00000, LENGTH = 8K
	ethram   : ORIGIN = 0x7FE00000, LENGTH = 16K
}

__stack_end__ = 0x40000000 + 32K - 4;

SECTIONS 
{
	. = 0;
	startup : { *(.startup)} >flash

	prog : 
	{
		*(.text)
		*(.rodata)
		*(.rodata*)
		*(.glue_7)
		*(.glue_7t)
	} >flash

	__end_of_text__ = .;

	.data : 
	{
		__data_beg__ = .;
		__data_beg_src__ = __end_of_text__;
		*(.data)
		__data_end__ = .;
	} >ram AT>flash

	.bss : 
	{
		__bss_beg__ = .;
		*(.bss)
		__bss_end__ = .;
	} >ram

	/* Align here to ensure that the .bss section occupies space up to
	_end.  Align after .bss to ensure correct alignment even if the
	.bss section disappears because there are no input sections.  */
	. = ALIGN(32 / 8);

	.usbram (NOLOAD):
	{
	__usbram_beg__ = .;
	*(.dmaram)
		__usbram_end__ = .;
	} >usbram

	.ethram (NOLOAD):
	{
	__ethram_beg__ = .;
	*(.ethram)
		__ethram_end__ = .;
	} >ethram
}
	. = ALIGN(32 / 8);
	_end = .;
	/*_bss_end__ = . ; __bss_end__ = . ;  */
	__end__ = . ;
	PROVIDE (end = .);


